| CMSIS-RTOS RTX Version 4.75 CMSIS-RTOS RTX: Real-Time Operating System for Cortex-M processor-based devices

- RTX

- Main Page
- Usage and Description
- Reference

Enumerations
cmsis_os_api.txt File Reference

## Enumerations
enum | osPriority { osPriorityIdle = -3, osPriorityLow = -2, osPriorityBelowNormal = -1, osPriorityNormal = 0, osPriorityAboveNormal = +1, osPriorityHigh = +2, osPriorityRealtime = +3, osPriorityError = 0x84 }
enum | os_timer_type { osTimerOnce = 0, osTimerPeriodic = 1 }
enum | osStatus { osOK = 0, osEventSignal = 0x08, osEventMessage = 0x10, osEventMail = 0x20, osEventTimeout = 0x40, osErrorParameter = 0x80, osErrorResource = 0x81, osErrorTimeoutResource = 0xC1, osErrorISR = 0x82, osErrorISRRecursive = 0x83, osErrorPriority = 0x84, osErrorNoMemory = 0x85, osErrorValue = 0x86, osErrorOS = 0xFF, os_status_reserved = 0x7FFFFFFF }